Pokud to má běžet na starý adaptér, je potřeba vše zkopírovat do adresáře s motory, tak jak to je zde, včetně toho podadresáře. Do něj případně přidat knihovnu, je ke stažení na stránkách Thinkera, nebo moje na chesspraga.cz. Zde v podadresáři je 64bit passive MP (v případě SP je příkaz thread zbytečný), chcete-li něco jiného, přepište si to.